Port1.0 使用说明 
　　Port1.0是作者本人在进行电子制作和维修过程中萌发的一个思路。在电子制作、维修中，经常要用到多路的脉冲信号或是要测量多路的脉冲信号。本软件可通过微机并口向用户提供多达12路的标准TTL脉冲信号，同时可进行5路的标准TTL脉冲信号的波形显示。 
　　软件的使用方法极为简单。输出信号时，只要选中或取消引脚号，就能在相应的引脚得到相应的脉冲信号（统一为选中为高电平，取消为低电平），“清零”按钮为对应该组的所有信号清零。 
　　输入信号的波形显示，按“开始”按钮为开始进行显示，“停止”为暂停。 
　　在程序的设置面板中，“数据读入时间间隔”为读入时间的设定。“并行打印端口设置”为显示微机中存在的可用打印端口，并可以设定本软件当前要使用的端口（如只有一个可用端口，就为缺省端口，如有多个可用端口软件自动选择最后一个可用端口为当前使用端口）。 
　　本软件的输入波形显示没有运用VXD等的技术支持，在速度上不能做到高频的实时性，只能用在低速的环境下。这个版本没有提供多数据的连续输出。这些问题在下一个版本中得到改进和支持。 
　　本软件可使用在微机的打印适配器、打印机等各种的并口设备检修中，还可用在各种数字电路、单片机的制作和维修中。在下一版本在这方面会有更大的支持。 
　　--*注意：并口的输入/输出电平为0－5伏TTL，不能连接高电压高电流的电路，以免埙坏主板或打印适配器。要连接COMS的0－12伏时请用户自做转换电路再连接。 
　　--*注意：在使用本软件时最好不要同时使用打印机之类的并口设备。如本程序已运行请先关闭，再使用并口设备。 
　　--*注意: window中的字体最好为缺省的小字体，避免波形显示窗口的不美观。（一个小BUG并不影响功能)  

在WIN9X的操作系统下可以直接运行port1.exe
在winnt,win2k,winxp操作系统下请运行Port1_Win2k.bat，否则程序会出错

明浩　pnzwzw@cdle.net  pnzwzw@163.com
www.cdle.net 磁动力工作室

