八位数字LED演示程序

win9x
在win9x系统下可以直接运行LPTDemo.exe

winnt
在winnt,win2k,winxp系统下运行LPTDemo2k.bat（需要AllowIo.exe和porttalk.sys支持）,如直接运行LPTDemo.exe会导致程序出错

程序需要有相应的硬件支持（请看附文），否则无法看到显示效果。
本程序使用delphi7.0在win2k server下编译，在win2k和win98测试通过，测试环境为c3 1G的CPU，256M内存，板载LPT接口和ISA多功能卡上的LPT接口。

本程序使用delphi标准定时控件实时动态数字LED显示，因windows多任务环境下，如程序运行太多的话，会造成LED显示的闪烁，这是正常现象。解决的方式是在编程时使用多线程技术或更高级的VXD驱动技术，但本演示程序的源码不会提供这些方法的原码。

您可以访问笔者的主页www.cdle.net已得到更多的相关文章、资料和源码，也可以在站点的论坛或通过笔者的EMail: pnzwzw@cdle.nete 得到免费的技术支持或相关咨询。

		明浩　2003/9/14

