LCANET,5
PROG, synthx:pre5.0.0y:94/04/21, synthx:pre5.0.0y:94/04/21, "Created from seg.bl1 on 1994/05/01 23:30:13"
PROG,IMPROVEX,pre5.0.0y:, created from model xnf\seg.xnf
PWR, 1, VCC
PWR, 0, GND
PART, 3020PC68-125
SYM, SA, EQN, LIBVER=2.0.0, EQN= ~I0*~I2+I0*I2+I1
PIN, I0, I, SC2
PIN, I1, I, SC1
PIN, I2, I, SC0
PIN, O, O, SA
END
SYM, SB, EQN, LIBVER=2.0.0, EQN= ~I1*~I2+I1*I2+~I0
PIN, I0, I, SC2
PIN, I1, I, SC1
PIN, I2, I, SC0
PIN, O, O, SB
END
SYM, SC, EQN, LIBVER=2.0.0, EQN= I2+~I1+I0
PIN, I0, I, SC2
PIN, I1, I, SC1
PIN, I2, I, SC0
PIN, O, O, SC
END
SYM, SD, EQN, LIBVER=2.0.0, EQN= I0*~I1*I2+~I2*(I1+~I0)+~I0*I1
PIN, I0, I, SC2
PIN, I1, I, SC1
PIN, I2, I, SC0
PIN, O, O, SD
END
SYM, SE, EQN, LIBVER=2.0.0, EQN= ~I2*(I1+~I0)
PIN, I0, I, SC2
PIN, I1, I, SC1
PIN, I2, I, SC0
PIN, O, O, SE
END
SYM, SF, EQN, LIBVER=2.0.0, EQN= ~I2*(~I1+I0)+I0*~I1
PIN, I0, I, SC2
PIN, I1, I, SC1
PIN, I2, I, SC0
PIN, O, O, SF
END
SYM, SG, EQN, LIBVER=2.0.0, EQN= I1*(~I2+~I0)+I0*~I1
PIN, I0, I, SC2
PIN, I1, I, SC1
PIN, I2, I, SC0
PIN, O, O, SG
END
SIG, SC2, PIN=SC2
SIG, SC1, PIN=SC1
SIG, SC0, PIN=SC0
SIG, SA, PIN=SA
SIG, SB, PIN=SB
SIG, SC, PIN=SC
SIG, SD, PIN=SD
SIG, SE, PIN=SE
SIG, SF, PIN=SF
SIG, SG, PIN=SG
EOF
